Förbered med att Skruva lös och öppna båda luckorna. Töm kompressor med att reducera trycket med handkontrollen.

1. Släpp ut luft och ev. kondensvatten från a) oljeuppsamlare b) trycktankar 2x
2. Kontrollera slangar och kopplingar
3. Kontrollera samtliga infästningar och förskruvningar att dessa är åtdragna och fri från skador
4. Kontrollera maxtryck 10bar justeras med att lossa locket från tryckreduceringslådan a)och justera med mejsel + öka – minska
5. Rengör och Torka ur kåpor, glöm inte skenan invändigt där hjulen rullar
6. Service LUNA se servicemanual